Drillpro prijslijst
24 oktober 2026. Prijzen inclusief btw. Geen voorrijkosten binnen onze geplande routes. Minimumopdracht €130, behalve de beschreven uitzonderingen.
Gaten boren per diameter
	Diameter
	Beton
	Steen

	Ø30 mm
	€110,00
	€110,00

	Ø40 mm
	€110,00
	€110,00

	Ø50 mm
	€110,00
	€110,00

	Ø60 mm
	€110,00
	€110,00

	Ø70 mm
	€130,00
	€110,00

	Ø80 mm
	€140,00
	€120,00

	Ø90 mm
	€150,00
	€130,00

	Ø100 mm
	€160,00
	€140,00

	Ø110 mm
	€170,00
	€150,00

	Ø120 mm
	€180,00
	€155,00

	Ø130 mm
	€190,00
	€160,00

	Ø140 mm
	€195,00
	€165,00

	Ø150 mm
	€200,00
	€170,00

	Ø160 mm
	€210,00
	€180,00

	Ø170 mm
	€215,00
	€185,00

	Ø180 mm
	€225,00
	€195,00

	Ø190 mm
	€240,00
	€205,00

	Ø200 mm
	€255,00
	€220,00

	Ø210 mm
	€265,00
	€230,00

	Ø220 mm
	€280,00
	€240,00

	Ø250 mm
	€305,00
	€265,00

	Ø280 mm
	€325,00
	€280,00

	Ø300 mm
	€350,00
	€305,00

	Ø350 mm
	€375,00
	€325,00

	Ø400 mm
	€405,00
	€350,00

	Ø450 mm
	€450,00
	€385,00

	Ø500 mm
	€500,00
	€430,00

	Ø550 mm
	€540,00
	€485,00

	Ø660 mm
	€650,00
	€575,00




Toepassingen en boormaten
	Toepassing
	Veel voorkomende maten
	Waar op letten?

	Split-airco
	ca. 60–70 mm
	Leidingpakket, kabels, condensafvoer en instructie installateur.

	Mobiele airco
	ca. 130 / 160 mm
	Werkelijke slang-/doorvoermaat en buitenafwerking.

	Afzuigkap
	ca. 130–160+ mm
	Kanaalmaat, mof, rooster en fabrikantvoorschrift.

	Toilet/riool
	ca. 110–130+ mm
	Buis, mof/manchet, afschot en constructie.

	Ventilatie / WTW
	ca. 110–280+ mm
	Kanaalontwerp, isolatie, vrije doorlaat en positie.

	Rond kruipluik
	tot ca. 500 mm
	Vloeropbouw, wapening, constructie en veilige opvang boorkern.

	Horeca afvoer
	550–660 mm
	Grote afvoer- en luchtkanalen voor horeca, luchtbehandelingskasten en klimaatinstallaties.




Veelgekozen werkzaamheden
	Uitvoering
	Boormaat
	Prijs
	Wanneer gebruikt?

	BORA afzuiging in steen
	3× Ø160 mm
	€380
	Meerdere muurdoorvoeren voor BORA-kanaalplan.

	Kruipruimte ventilatie
	Ø50 mm
	€105 per punt
	Standaard ventilatiepunt door gevel/fundering. ⚡ ACTIE gratis inspectie bij 2+ gaten .

	Koekoekventilatie
	Ø50 mm
	€210 per punt
	Wanneer de kruipruimte laag ten opzichte van het maaiveld ligt.

	Airco leidingdoorvoer
	ca. Ø60 mm
	€110
	Leidingpakket van een split-airco.

	WC / ventilatie
	Ø110 mm
	€150
	Ventilatie- of afvoerdoorvoer.

	Afzuigkap 150 mm in steen
	Ø160 mm
	€180 ⚡ ACTIE
	Ronde afzuigkapdoorvoer; bekijk actievoorwaarden .

	Afzuigkap 150 mm in beton
	Ø160 mm
	€210 ⚡ ACTIE
	Ronde afzuigkapdoorvoer; bekijk actievoorwaarden .

	Monoblock airco
	2× Ø180 + Ø25 mm
	vanaf €425
	Meerdere doorvoeren voor een monoblock-systeem; materiaal beïnvloedt de prijs.

	Brink Air 70 in steen
	Ø280 mm
	€280
	Grote WTW-/ventilatiedoorvoer.

	Brink Air 70 in beton
	Ø280 mm
	€325
	Grote WTW-/ventilatiedoorvoer door beton.




Aanvullende werkzaamheden
	Uitvoering
	Maat
	Prijs
	Toelichting

	Kruipluik compleet
	60×40 cm
	€600
	Opening zagen en compleet kruipluik plaatsen.

	Kruipluik compleet
	80×50 cm
	€650
	Opening zagen en compleet kruipluik plaatsen.

	Kruipluik compleet
	80×60 cm
	€700
	Opening zagen en compleet kruipluik plaatsen.

	Deuropening zagen in steen
	ca. 210×90 cm
	€425
	Rechthoekige deuropening; constructieve beoordeling kan nodig zijn.

	Deuropening zagen in beton
	ca. 210×90 cm
	€850
	Zaagwerk door beton; constructieve beoordeling kan nodig zijn.

	Elektradoos boren in steen
	per stuk
	€15
	Inbouwdoos voor elektra.

	Elektradoos boren in beton
	per stuk
	€25
	Inbouwdoos in beton.

	Dakdoorvoer bitumen compleet
	Ø60 mm in beton
	€390
	Boring + dakdoorvoer + plakplaat + dichtbranden; 1 jaar garantie op gebrande aansluiting.

	Dakdoorvoer bitumen compleet
	Ø70 mm in beton
	€410
	Boring + dakdoorvoer + plakplaat + dichtbranden; 1 jaar garantie op gebrande aansluiting.

	Dakdoorvoer bitumen compleet
	Ø110 mm in beton
	€450
	Boring + dakdoorvoer + plakplaat + dichtbranden; 1 jaar garantie op gebrande aansluiting.

	Dakdoorvoer met dichtbranden toevoegen
	60, 70 of 110 mm
	€280
	Toeslag exclusief boring; grotere maten op aanvraag.

	Sleuven frezen in steen
	25 mm, per meter
	€14,50/m
	Voor leidingwerk of elektra.

	Sleuven frezen in beton
	25 mm, per meter
	€25/m
	Voor leidingwerk of elektra.

	Plafond frezen in beton
	per meter
	€50/m
	Freeswerk in betonplafond.


Dakdoorvoerprijzen omvatten de boring in beton, de doorvoer, plakplaat en dichtbranden. Alleen de toeslag van €280 is exclusief boring. Grotere maten op aanvraag. Eén jaar garantie op de gebrande aansluiting.


Airco uitvoeringen
	Type
	Prijs
	Extra info

	Split airco · één gat
	€130
	1× Ø60/70 mm · inclusief minimumaanvulling

	Split airco
	€220
	2× Ø60/70 mm

	Split airco
	€330
	3× Ø60/70 mm

	Split airco
	€440
	4× Ø60/70 mm

	Mobiele airco
	€160
	Ø132 mm · steen/steen

	Mobiele airco
	€190
	Ø132 mm · steen/beton

	Mobiele airco
	€180
	Ø162 mm · steen/steen

	Mobiele airco
	€210
	Ø162 mm · steen/beton

	Mobiele airco
	€165
	Rooster + doorvoer plaatsen

	Monoblock airco
	€380
	2× Ø162 + 1× Ø25 mm · steen

	Monoblock airco
	€430
	2× Ø162 + 1× Ø25 mm · beton

	Monoblock airco
	€425
	2× Ø180 + 1× Ø25 mm · steen

	Monoblock airco
	€475
	2× Ø180 + 1× Ø25 mm · beton

	Monoblock airco
	€450
	2× Ø200 + 1× Ø25 mm · steen

	Monoblock airco
	€520
	2× Ø200 + 1× Ø25 mm · beton

	Dakdoorvoer airco bitumen
	€280
	Dakdoorvoer + plakplaat + dichtbranden, exclusief gat; 60, 70 of 110 mm. Grotere maten op aanvraag.




Prijsvoorwaarden
Prijzen inclusief btw
Alle bedragen zijn inclusief btw voor de beschreven standaarduitvoering. Bij gewone opdrachten geldt een minimumorderbedrag van €130. Afwijkende uitvoering, materiaal, dikte of bereikbaarheid beoordelen we vooraf. Uw offerte of opdrachtbevestiging bepaalt de afgesproken uitvoering.
Geen voorrijkosten
Binnen onze geplande routes rekenen we in heel Nederland geen voorrijkosten. Alleen bij individuele spoed buiten de routes kunnen vooraf afgesproken voorrijkosten gelden.
Kruipruimteventilatie
Standaard ventilatie kost €105 per punt, met minimaal 2 nieuwe punten. Koekoekventilatie kost €210 per punt, vanaf 1 punt. Het gewone minimumorderbedrag geldt niet voor kruipruimteventilatie.
Airco en afzuigkap
Split-airco: €110 per gat, voor één gat €130 inclusief minimumaanvulling. De afzuigkapactie geldt voor een standaard ronde Ø160 mm boring voor een 150 mm afvoer: steen €180, beton €210. BORA en spoed vallen buiten deze actie. Montage en aansluiting van apparaten zijn niet automatisch inbegrepen.
Bitumen dakdoorvoer
De toeslag voor dakdoorvoer, plakplaat en dichtbranden is €280 exclusief boring. Complete pakketten in beton: Ø60 mm €390, Ø70 mm €410 en Ø110 mm €450. Grotere maten op aanvraag. Op de door ons gebrande aansluiting zit 1 jaar garantie. Boring en dakafwerking worden tijdens één afspraak uitgevoerd.
Voorbereiding en voorwaarden
Stuur maat, materiaal, dak- of wandopbouw, bereikbaarheid en foto’s mee. Zorg voor een vrije veilige werkplek en meld bekende leidingen. Benodigde constructieve beoordeling of toestemming moet vooraf geregeld zijn. Een aanvraag is nog geen definitieve boeking. Bekijk de volledige algemene voorwaarden op www.drillpro.nl/algemene-voorwaarden.
Bronnen en actuele prijzen: www.drillpro.nl/gaten-boren-door-drillpro-nederland en www.drillpro.nl/gat-boren-airco-prijs-voor-instaleren-airconditioning
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